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CÉLOKMÁNY
	1. A beruházó neve és címe: 
	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2030 Érd, Alsó utca 1–3.

	2. A beruházás megnevezése, jellege: 
 
	Érd Ófalu – Duna-parti gyógy-, sport-, illetve kulturális, turisztikai beruházás (I./2. Molnár utca úttervezése, közműfejlesztés)

	3. A beruházás célja és szükségességének indoklása: 
	a GF/SZKF/1046/8/2017 iktatószámú Támogatási Okirat alapján

	4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:
	Érintett helyrajzi számok:
· Molnár utca 24460 helyrajzi szám
· Római út 24436/3 helyrajzi szám
· Gereblye utca 24500 helyrajzi szám
· Tárcsa köz 24516 helyrajzi szám
· Borona köz 24523 helyrajzi szám
· Eke köz 24531 helyrajzi szám
· 24603 és 24605 helyrajzi számok

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, közterületek

	5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (négyzetméter), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása: 
	Útrekonstrukció:
A Molnár utca útrekonstrukciója 1.008,31 folyóméter hosszon 5,5 méter szélességben aszfalt burkolatból. A 984,19 folyóméternél 30 folyóméter hosszú parkoló felület csatlakozik, mely térkőből épül. A Molnár utca mentén 1,50 méter széles járda épül térkő burkolatból. A felújítandó szakaszon 10 darab menetdinamikai küszöb létesül.

Vízelvezetés:
A Molnár utca a teljes felújítandó hosszon bal oldali keresztesésű. Mély oldali szegély mellé kiosztott víznyelők és zárt csapadékcsatorna épül. Az útszakasz elején befogadó a Római út árka. A fennmaradó szakasz befogadójaként 2 darab párologtatómedence épül, előtte Bárczy-féle olajfogó.

Épül még:
T-1-0 jelű csapadékvíz csatorna 72,24 folyóméter hosszon NA300 KG-PVC, 3 darab EGY beton akna vegyes beömlésű víznyelőrács lefedéssel;
T-2-0 jelű csapadékvíz csatorna 175,8 méter hosszon NA300 KG-PVC, 5 darab, EGY beton akna vegyes beömlésű víznyelőrács lefedéssel + 2 darab EGY beton akna átfolyós aknaalj elemmel és vegyes beömlésű víznyelő ráccsal;
T-3-0 jelű csapadék csatorna 46,72 folyóméter NA400 KG-PVC + 227,40 folyóméter NA300 KG-PVC, 10 darab EGY betonakna átfolyós aknaaljelemmel, felső beömlésű víznyelőráccsal + 1 darab EGY betonakna átfolyós aknaaljelemmel és vegyes beömlésű víznyelő ráccsal;
T-4-0 jelű csapadék csatorna 172,47 folyóméter NA300 KG-PVC, 6 darab EGY betonakna átfolyós aknaaljelemmel, felső beömlésű víznyelőráccsal;
T-5-0 jelű csapadék csatorna 152,90 folyóméter NA300 KG-PVC 1 darab EG beton akna felső beömlésű víznyelőráccsal + 6 darab EGY beton akna átfolyós aknaalj elemmel és felső beömlésű víznyelő ráccsal;

T-6-0 jelű csapadék csatorna 62,64 folyóméter NA300 KG-PVC, 3 darab EGY betonakna átfolyós aknaalj-elemmel, felső beömlésű víznyelőráccsal.
Közvilágítás: a meglévő oszlopsorra telepítendő közvilágítás 14 darab új lámpa és 5 darab új napelemes közvilágítási lámpa telepítendő.

Molnár utca útrekonstrukció, közműfejlesztés kivitelezési munkái beruházás műszaki ellenőrzése, műszaki ellenőri feladatok ellátása

	6. A becsült költségek részletes bemutatása:
költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);
a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás stb.) 
	Tervezői költségbecslés nettó 321.399.885 forint

A tárgyi beruházás kivitelezési munkáira vonatkozó műszaki ellenőri tevékenység kamarai díjszabás alapján: 4.666.000 forint

	7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:
	központi költségvetési támogatás: Modern Városok Programja terhére

	8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése: 
	Molnár utca útrekonstrukció és közműfejlesztés közbeszerzés útján

A műszaki ellenőri tevékenység beszerzési eljárás útján

	9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.): 
	az érintett területek az önkormányzat tulajdonában vannak

	10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:
	VIA-FUTURA által készített rekonstrukciós tervvel rendelkezünk

	11. Alapközművek helyzete, a beruházás 
várható hatása az infrastruktúra terhelésére: 
	lásd az 5. pontban

	12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:
	tulajdonos és üzemeltető: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

	13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:
	2021. december

	14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése: 
	üzemeltetésbe adás után Érdi Közterület-fenntartó Intézmény saját költségvetése

	15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:
	nem releváns
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