
Melléklet a 127/2021. (VI. 29.) számú határozathoz 
Ivóvízvezeték kiváltás/munkálatok:
A közmű és kapcsolódó jog(ok) könyv szerinti értéke:

45 000 000 forint
0 forint
0 forint
	Közmű és kapcsolódó jog
	Nettó érték*
	Áfa**
	Könyv szerinti érték***

	a.
	kivitelezés:
	45 000 000 forint
	12 150 000 forint
	57 150 000 forint

	b.
	egyéb:
	–
	–
	–

	c.
	szolgalmi jog:
	–
	–
	–

	Összesen
	45 000 000 forint
	12 150 000 forint
	57 150 000 forint


*
általános forgalmi adó nélküli vagy adómentes költség összege

**
az általános forgalmi adóval terhelt költségekkel kapcsolatos áfa összege

***
a nettó érték és az áfa együttes összege

A projekt keretében létrehozott közmű főbb műszaki jellemzője:

	Építményszám
	Vezeték megnevezése
	Keresztezés helye
	Beavatkozás módja

	G-00-G41-10+20


	ivóvízvezeték
	10+20 hm

Gyakornok, Díjnok utca
	bontás

	G-00-G41-13+06
	ivóvízvezeték
	13+06 hm

Velencei út
	kiváltás

	G-30-G4-205+08
	ivóvízvezeték
	205+08 hm

Esküdt utca
	kiváltás (süllyesztés)


ÉTV –  Érd alsó (kiz.) – Érd (kiz.) – 010+20 hm szelvény – Bontás (Gyakornok utca/Velencei út)

Ivóvízvezeték bontási munkák összesítése:

Gerincvezeték:

Ø100ac. 


Gyakornok utca 

79,0 fm.

Ø80ac. 



Díjnok utca


55,0 fm.

Ø80ac. 



Velencei út


42,0 fm.

Bekötővezeték:

meglévő vb. akna bontása




18 db

¾” hga. vezeték





104,0fm.

D 25 kpe bekötővezeték
/Gyakornok utca/

14,5 fm.
ÉTV – Érd alsó (kiz.) – Érd (kiz.) – 013+06 hm szelvény – Velencei út – gerincvezeték

Ivóvízvezeték épül összesen:
D 200 KPE PN10 





33,0 fm
vasúti pályatest alatti átvezetés 
NA 400 KPE SDR 17 PN10 védőcső 



12,0 fm hosszban
Meglévő D 200 KPE nyomóvezeték elbontása 


15,0 fm

ÉTV – 30-as vasútvonal – Esküdt utcai vízvezeték kiváltás a 205 +08 hm szelvényben

Ivóvízvezeték épül összesen:

D 225 KPE PN10 






37,0 fm
meglévő vb. akna bontása




     
     1 db
légtelenítés biztosítása /hidráns v. aknába építve/
organizációs út alatti átvezetés NA 400 ÜPE védőcső


  6,0 fm hosszban
meglévő D 225 KPE nyomóvezeték elbontása



38,0 fm
2
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